**ТЗ на периметр Optopol PTS-920**

|  |  |
| --- | --- |
| Закрытая полусфера вентиляции: | радиус 300 мм c дополнительной системой |
| Тестируемое поле зрения в водительском тесте: | 100 - 160° (50° от точки фиксации, 80° со смещением) |
| Размеры стимулов: | III по Гольдману |
| Цвет стимулов: | зеленый, синий (опционально) |
| Тип стимулов: | диоды |
| Максимальная интенсивность стимула: | 1000 асб. ±20% |
| Минимальная интенсивность стимула: | 0.03 асб. ± 20% |
| Время экспозиции: | 0.1-9.9 с |
| Фоновое освещение: | 10 асб. (белый) ±20%, 315 асб. (желтый) |
| **Стандартные программы тестирования поля зрения** | |
| Центральное поле зрения: | 30° |
| Полное поле зрения: | 50° |
| Периферическое: | 30° - 50° |
| Макула: | 10° |
| Глаукома: | 22°/50° |
| Водительский тест: | с носовой стороны 50°, с виска 80° |
| Ускоренный: | 30° |
| Бинокулярный водительский тест: | 80° по горизонтали, 50° по вертикали |