|  |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота стола, мм | 665± 4 |
| Максимальная высота стола, мм | 835± 4 |
| Размер столешницы, мм | 550×480±4 |
| Толщина столешницы, мм | 25±2 |
| Скорость изменения высоты стола, при подъёме без нагрузки, мм/с | 12±1 |
| Максимальная нагрузка, устанавливаемых приборов, кг | 55± 3 |
| Грузоподъёмность макс, кг | 60± 5 |
| Масса стола без упаковки, кг | 18 |
| Потребляемая мощность, не более Вт | 180 |
| Длина кабеля электропитания, мм | 1600±4 |
| Параметры сети | 220 В ±10 %, частота 50 Гц |
| Диаметр колёс, мм | 50 |
| Способ фиксации | 4 механических стопора |
| Габаритные размеры в собранном виде (ВхШхД) при макс. высоте, мм | 835×550×480 |
| Габаритные размеры стола в транспортной упаковке, мм | 630×520×280 |
| Масса стола в упаковке, кг | 20 |